#       Pr4Win: DIALOG.MSG
#       Syntax: Msg-Nummer <TAB> Anzeigemodus <TAB> Meldungstext
#       \n      neue Zeile
#       %s      Parameter in Funktion Display()
#
#       Anzeigemodus:
#       0   Anzeige in MSG Box
#       1   Anzeige in MSG Box
#       2   Anzeige in Statuszeile
#       3   Anzeige in Statuszeile mit Beep
#
#       Meldungen mit negativer Meldungsnummer werden nicht angezeigt !!
#
#      [nnnn]  Section mit Hilfetexten zu Iconbuttons in Frame nnnn
#              in diesem Fall ist anstelle der Messagenummer die
#              Iconnummer (UP Icon) des Iconbuttons anzugeben.
#
#
#
1    0   \nVocê deseja encerrar Pr4Win?
2    0   Você deseja encerrar a captura \nda conexão com %s\npara o arquivo %s ?
3    2   Estação %s\ngravada !
4    2   Estação %s\nalterada !
5    0   Você deseja gravar os dados \npara %s ?
6    0   Você deseja remover os dados \nde %s ?
7    2   \n%s não localizado !
8    0   Você deseja encerrar a conexão\ncom %s ?
9    2   A conexão \ncom %s será encerrada !
10   2   A conexão \ncom %s será estabelecida !
11   2   %s: %s
12   2   %s conexão encerrada.
13   0   Não foi possível \nconectar %s !
14   1   Senha de liberação invalida !
15   0   Você deseja gravar seu\nLog até %s ?
16   0   Seu Log não contem registros até %s !
17   0   Nenhuma porta livre está disponível !
18   0   Não foi possível conectar ao\n'host':%s\nna porta:%s !
19   2   Conectado ao 'host': %s;%s !
20   0   Conexão TCP/IP para %s\nErro: "%s" !
21   0   Não ha dispositivo na porta %s !
22   0   Porta não configurada !
23   0   Remover a configuração da porta selecionada em PR4WIN.INI ?
24   0   Gravar a configuração da porta selecionada em PR4WIN.INI ?
25   0   Não foi possível conectar com a porta %s\n%s !
26   0   Conexão via porta para %s !
27   0   Comunicação %s\nErro: %s !
28   0   Paralisar a execução do script %s ?

500  2   Evento de comando invalido, %s em %s !
501  2   Evento de usuário invalido, %s em %s !
502  2   Evento de controle invalido, %s em %s !
503  2   Função de sistema invalida, %s in %s !

603  1   A estação %s já foi gravada!

1000 0   Atenção! %s O formato está errado! \nO formato correto é dd.mm.aaaa
1001 0   O programa %s já está ativo\n e não pode ser ativado novamente!
1002 0   Erro de iniciação %s\nOpenCom COM=%s
1003 0   Erro de iniciação %s\nBuildComDCB COM=%s
1004 0   Erro de iniciação %s\nSetCom COM=%s
1005 0   O arquivo de dados %s\nnão pode ser aberto.
1006 0   A extensão da seqüência de dados no arquivo TLB \n%s não é constante.
1007 0   O arquivo de configuração \n%s\nfoi alterado!
1007 0   Atenção! %s, o formato está errado!\nO formato correto é ss:mm

1020 0   Erro DOS com FILEOPEN %s\n%s.
1021 0   Erro DOS com RENAME %s\n%s.
1022 0   Erro DOS com DELDIR %s\n%s.
1023 0   Erro DOS com FILECOPY %s\n%s.
1024 0   Erro com ChangeDir\n%s.
1025 0   Erro WinExec %s\n%s.
1026 0   Emendar protocolo no arquivo\n%s ?

1050 0   TCP/IP (WINSOCK.DLL) não foi configurado.
1051 0   Erro: %s, %s\nconfigurar WINSOCK.DLL

1080 0   O serviço %s,\n%s não foi achado.

[1010]   // Connect Window
9820  2  Enviar arquivo texto. (DBL-Clique -> Enviar UUEncoded)|Enviar arquivo
9822  2  Gravar o dialogo em arquivo.|Gravar
9824  2  Alterar entre "pronto para receber" e "NÃO pronto para receber".
9826  2  Mostrar os dados da estação contraria. |Arquivo de estações
9827  2  Mostrar a lista de mensagens.|Lista
9830  2  IBM 8-Bit ASCII / Caracteres Windows ANSI.|Tipo de caracteres
9832  2  Mostrar o arquivo informativo (editar).|Informações)
9834  2  Enviar senha de SysOp.|Senha
9900  2  Terminar a conexão.


[1040]   // Buttonbox
9800  2  Pr4Win  Configuração.|Configuração
9801  2  Pr4Win  Gerência de dispositivos. Registrar TNC's, Iniciar conexão TCP/IP.|Manejar dispositivos
9802  2  Pr4Win  Mostrar log, gravar.|Log
9803  2  Pr4Win  Ajuda 'online'.|Ajuda 'online'
9804  2  Pr4Win  Mostrar trafego (todos as frames que entram e saiam).|Monitor
9805  2  Pr4Win  Arquivo de estações conhecidas. (Clique duplo -> procurar estação).|Arquivo de estações
9806  2  Pr4Win  Estabelecer conexão com outra estação.|Estabelecer conexão
9807  2  Pr4Win  Lista das ultimas estações escutadas. |Espião
9808  2  Pr4Win  Conexão com o home-bbs (MYBBS=).|Home-BBS
9809  2  Pr4Win  Ferramenta de frames.|Frame tool
9811  2  Pr4Win  Programar atitudes. |Temporizador
9812  2  Pr4Win  Encerrar o programa.|Encerrar Pr4Win
9827  2  Pr4Win  Ler e escrever mensagens.|Caixa postal

[1060]   // Stationsliste
9806  2  Estabelecer conexão com a estação selecionada conforme roteiro.|Conectar
9816  2  Gravar nova estação.|Nova
9817  2  Procurar uma estação na lista.|Procurar
9901  2  Remover os dados da estação selecionada.|Apagar
9900  2  Fechar a lista.

[1080]   // Heardliste
9840  2  Monitorar um QSO.|Monitorar
9900  2  Fechar a lista.

[1090]   // Spy
9860  2  Gravar QSO monitorado em arquivo.|Gravar
9862  2  Mostrar os dados das estações monitoradas.|Banco de dados
9863  2  IBM 8-Bit ASCII / Caracteres Windows ANSI.|Tipo de caracteres
9900  2  Encerrar o monitoramento.

[1120]   // Mailliste
9870  2  Ler mensagem selecionada via Notepad.|Ler mensagem
9872  2  Escrever mensagem nova.|Escrever mensagem
9873  2  Responder a mensagem selecionada.|Responder mensagem
9900  2  Fechar a lista de mensagens recebidas.
9901  2  Remover a mensagem selecionada.|Remover mensagem

[1170]   // Logbuch
9826  2  Mostrar dados da estação.|Arquivo de estações
9822  2  Gravar o log.|Gravar
9820  2  Mostrar o arquivo do log.|Mostrar arquivo
9900  2  Fechar o log.

[1190]   // Device Manager
9850  2  Cortar porta serial ou conexão TCP/IP.|Dispositivo: Cortar conexão
9851  2  Estabelecer conexão TCP/IP.|Conexão TCP/IP
9852  2  Configurar acesso a porta serial.|Conexão serial
9853  2  Configurarar os canais de uma porta.|Configurar
9854  2  Gravar configuração de porta em PR4WIN.INI|Gravar configuração
9900  2  Encerrar a configuração de portas.
9901  2  Apagar configuração em PR4WIN.INI|Apagar configuração

[1200]   // Check Liste
9870  2  Recolher mensagens selecionadas.|Ler mensagem
9871  2  Gravar mensagens selecionadas na lista local.|Gravar mensagem
9900  2  Fechar a lista de mensagens

[1300]   // Zeisteuerung
9881  2  Gravar um novo evento no temporizador.|Novo
9882  2  Editar um evento.|Editar
9883  2  Carregar a lista de eventos.|Carregar
9884  2  Gravar e ativar a lista de eventos.|Gravar/ativar
9900  2  Fechar a lista de eventos.
9901  2  Remover evento da lista.|Remover
